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เทศบาลตำบลพรหมโลก  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลพรหมโลก”  มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดของตู้บรรทุกขยะไม้น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร จำนวน 1 คัน  วงเงิน 2,300,000 บาท( สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่เทศบาลกำหนดไว้ ดังนี้


1.  คุณลักษณะทั่วไป



เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ตัวรถชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  210  แรงม้า    ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10  ลบ.เมตร  ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบกึ่งอัตโนมัติ  กระบอกไฮกรดลิดชุดอัดท้าย  และชุดยกชุดอัดท้ายจะต้องมีคุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน  มอก. 975-2538  ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  และกระบอกไฮดรอลิค  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ  มอก. 9001  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน  ไอ เอส โอ  หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน  ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา  การผลิต  การบำรุงรักษาและซ่อมแซม  โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


  2.  คุณลักษณะเฉพาะ




2.1  ตัวรถยนต์




1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต




2  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า  4,200  มิลลิเมตร




3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า  6  ล้อ  ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า  1  เพลา  และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ  1  ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน




4  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  น้ำยาแอร์ชนิด  134 A





2.2  เครื่องยนต์





1  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า  6  สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า  มอก.1295-2541 หรือสูงกว่า




2  มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า  210  แรงม้า




3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
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-  ระบบส่งกำลัง




1.  คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต




2.  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า  6  เกียร์  เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  1  เกียร์



-  ระบบบังคับเลี้ยว




-  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)



-  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง





-  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  200  ลิตร  ฝาปิดมีกุญแจ



-  ระบบกันสะเทือน





-  ตามมาตรฐานผู้ผลิต



-  ระบบห้ามล้อ




-  ตามมาตรฐานผู้ผลิต



-  สมรรถนะรถ




1.  ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด  ไม่น้อยกวา  80  กิโลเมตร/ชั่วโมง




2.  สามารถรับน้ำหนักตัวรถ  ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า  15,000  กิโลกรัม



-  ระบบไฟฟ้า




1.  ใช้ระบบไฟฟ้า  24  โวลท์




2.  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด  24  โวลท์  ขนาดไม่น้อยกว่า  35  แอมแปร์




3.  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด  24  โวลท์




4.  มีแบตเตอร์ชนิด  12  โวลท์  ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2  ลูก




5.  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร



-  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย




1.  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10  ลบ.เมตร  สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ทำการอัดได้ไม่น้อยกว่า  25  ลบ.เมตร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปียกชื้นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย  และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม




2.  พื้นตัวถัง  ผนังด้านข้าง  และผนังด้านบน  สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร
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3.  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย  ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  มอก. 9001  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถานบันรับรองมาตรฐาน  ไอ เอส โอ  หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน



-  ชุดอัดขยะมูลฝอย




1.  การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC)  ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT  โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานทีละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้  และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการดีดตัวกลังเองโดยอัตโนมัติ  โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย




2.  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์  โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด  และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง  ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้




3.  ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย  มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  150  ลิตร  พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด  ขนาดไม่น้อยกว่า  2  นิ้ว  เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง




4.  มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม  โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย




5.  มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขาวของตัวรถ




6.  ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดมูลฝอย  มีสวิทซ์เตือน (BUAAER SWITCH)  เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ




7.  มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน  โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะทำการอัดขยะมูลฝอย  จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ




8.  พื้นรองรับขยะ  ผนังด้านข้าง ชุดใบกวาด  สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร




9.  กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  มอก. 9001  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถานบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน  และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป  เลขที่  มอก. 975-2538  โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
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-  ชุดคายขยะมูลฝอย




1.  ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค  โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ  (TELESCOPIC CYLINDER)  ไม่น้อยกว่า  3  ชั้น  เพื่อทำการดับขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย




2.  แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอต้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย  โดยไม่มีส่วนใดๆ  ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย




3.  แผ่นดันขยะ  สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มิลลิเมตร




4.  ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย  และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ




5.  ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอกลิค  โดยกระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้าย  เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  มอก. 9001  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน  ไอ เอส โอ  หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน  และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระบอกโฮดรอลิคสำหรับอุสาหกรรมทั่วไป  มาตรฐานเลขที่  มอก. 975-2535  ผู้ปฏิบัติ  โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา



-  ระบบปั๊มไฮดรอลิค




1.  เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก  เสื้อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ  มีลูกปืนรองรับเพลาขับ  ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.)




2.  สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE)  ไม่น้อยกวา  2,800  ปอนด์/ตร.นิ้ว




3.  ปริมาตรของปั๊มต่อการหมุน  1  รอบ  ไม่น้อยกว่า  60  ซีซี.




4.  การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิค  ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิค (FLARE COUPLING OR FLARE FITTING)  เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี



-  ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน




1.  ด้ายบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงสั้น  ขนาดของแผงไฟ  (ไม่รวมขาติดตั้ง)  มีความยาวไม่น้อยกว่า  40  ซม.  ความกว้างไม่น้อยกว่า  20  ซม.  และมีความสูงไม่น้อยกว่า  14  ซม.  ฝาเล็นซ์ครอบดวงไฟด้านบนเป็นลายฝ้าเพื่อเพิ่มความเข้มของแสง  ภายในมีโคมไฟหมุนใช้หลอดแบบฮาโลเจน  ขนาดไม่น้อยกว่า  70  วัตต์  จำนวน  2  โคม  ให้แสงวับวามได้ไม่น้อยกว่า  160  ครั้ง/นาที  และมีแผ่นสะท้อนแสงอยู่ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสอง  หลอดและจานสะท้อนแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับด้วยสายพานอิสระ  เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดมอเตอร์อีกตัวสามารถทำงานได้ตามปกติ  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาลอกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
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2.  ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย  ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จำนวน  2  ด้วง  เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า  180  มม.  และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  190  มม.  ให้แสงวับวามไม่น้อยกว่า  160  ครั้ง/นาที  ใช้หลอดฮาโลเจน  24  โวทล์  ขนาดไม่น้อยกว่า  70  วัตต์  โดยแนบแคตตาลอกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา



-  การพ่นสีและตราหน่วยงาน




1.  การพ่นสีภายนอก  พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง  ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า  2  ชั้น




2.  การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม  EPOXY  หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  2  ชั้น




3.  ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน  แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว  มีผิวเรียบเป็นมัน  มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่นพร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น  ฝุ่นละออก  และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน  โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า  800  แคนเดลาลักซ์ต่อตารางเมตร  (CPL)  โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหรือแคตตลาลอกแสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสงดังกล่าว  พร้อมเอกสารการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายแถบสะท้อนแสงมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา




4.  มีตราเครื่องหมายของเทศบาล  ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า  18  ซม.  และตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาล  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  ซม.  ติดไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง



-  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ





1.  เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ  จำนวน  1  ชุด  บรรจุในกล่องโลหะ  ตามมาตรฐานผู้ผลิต




2.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ  จำนวน  1  ชุด



-  ข้อกำหนดอื่นๆ




1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง  ที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตมาตรฐาน  มอก. 9001  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถานบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน  ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา  การผลิต  การบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ , กระบอกไฮดรอลิค  ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา  หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น




2.  รายการ  รายละเอียดใดหากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ  รายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
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1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ





1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์


1.3  แบบสัญญาซื้อขาย






1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน
(1)  หลักประกันซอง




(2)  หลักประกันสัญญา



      1.5  บทนิยาม





(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6  แบบบัญชีเอกสาร
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1




(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2




1.7  กฎเกณฑ์การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                           2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                           2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   และต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ราคาตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลพรหมโลก
3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน
3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
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(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ (1)

(4)  กรณีผู้เสนอราคาจดทะเบียนการค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

(4)  หลักประกันซองตามข้อ 5

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2)
        4.  การเสนอราคา
4.1  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบบตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบงานไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ไปพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวเทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประมูลซื้อ
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ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน 3 วัน

           4.4   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ(ถ้ามี)รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาครั้งสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4  ก่อนการยื่นประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 เมษายน  2554  ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก เทศบาลตำบลพรหมโลก จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใน   12 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก และกำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 เมษายน 2544 เวลา 10.30-11.00 น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมโลก


                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประมูลฯ ก่อนหรือขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลตำบลพรหมโลก จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือเป็นที่สุด
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                         การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้


4.5  ผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของเทศบาลตำบลพรหมโลก  จะต้องปฏิบัติดังนี้


(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา สถานที่ที่ราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (Used ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว


(2)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์


(3)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะเริ่มที่ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  โดยในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องเสนอลดราคาแต่ละครั้งเป็นรายหน่วย โดยมีจำนวนหน่วยละกี่บาท และเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ จนกว่าจะหมดเวลา



(4)   ระยะเวลาในการประมูล   30   นาที (ทั้งนี้ไม่ขยายเวลาในการปิดประมูล)



(5)  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรก ของการประมูลอย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง      มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา และริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ


(6) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาสุดท้ายต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประมูลทันที


(7) ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียอัตราค่าบริการเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน 10,000.บาท ของวงเงินที่ประมูลได้
     
5.  หลักประกันซอง


ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง จำนวน  115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองเอกสาร ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันซองให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
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5.1  เงินสด
5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลพรหมโลกโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ
5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
5.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลตำบลพรหมโลก  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
                 5.6 หลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา เทศบาลตำบลพรหมโลกหลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีต่อไปนี้
                   
(1). ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ log in เข้าสู่ระบบ
               

(2).  ผู้มีสิทธิเสนอราคา log in แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด  โดยเสนอ  ราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล
              

(3). ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย
                     

(4) .ผู้ชนะการประมูลไม่ไปทำสัญญา

        6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1  ในการประกวดราคาครั้งนี้  เทศบาลตำบลพรหมโลก  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่ำสุด

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลพรหมโลก เท่านั้น

6.3  เทศบาลตำบลพรหมโลก สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้
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(1) ไม่ปรากฏชื่อของผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของเทศบาลตำบลพรหมโลก
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น
สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4  เทศบาลตำบลพรหมโลก  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.6 น้อยกว่า 2 ราย
                   6.5  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการสัญญา คณะกรรมการฯ หรือเทศบาลตำบลพรหมโลก ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลพรหมโลก  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.6  เทศบาลตำบลพรหมโลก  ทรงไว้ซึ่งจะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลพรหมโลก เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลพรหมโลก  จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลตำบลพรหมโลก  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลตำบลพรหมโลก จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากเทศบาลตำบลพรหมโลก  พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลซื้อด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลพรหมโลก  มีอำนาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้
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       7.  การทำสัญญาซื้อขาย
              ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลตำบลพรหมโลกภาย  7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคางานซื้อที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลตำบลพรหมโลก ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้



(1)  เงินสด
(2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลพรหมโลก โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
                                      (4)  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนหรือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
                                     (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย
                         หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. ค่าวัสดุและการจ่ายเงิน
เทศบาลตำบลพรหมโลก  จะจ่ายเงินค่าวัสดุให้ผู้ขายเมือผู้ขายจดทะเบียนโอนกรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรมสิทธิหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการการผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
9. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ให้คิดอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

     10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะ เวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าซื้อได้รับมอบ โดยผู้รับขายงต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
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       11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า


ผู้เสนอราคามีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ.......-.......ของราคางานที่เสนอจ้างแต่ทั้งนี้ต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบรรษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่เทศบาลตำบลพรหมโลก ก่อนการชำระเงินล่วงหน้านั้น

       12.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ


12.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณ การทำสัญญาซื้อขายของเทศบาลตำบลพรหมโลก “จะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจัดสรรต่างๆจากรัฐบาลเพียงพอที่จะซื้อได้  และสามารถยกเลิกการซื้อได้หากไม่ได้รับการจัดสรร
              12.2  เมื่อเทศบาลตำบลพรหมโลก ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับขายและรับได้ตกลงซื้อด้วยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้



(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะต้องรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับขายต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชย์นาวี
12.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลพรหมโลก  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อ
ตกลงภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 เทศบาลตำบลพรหมโลก จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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12.4  เทศบาลตำบลพรหมโลก สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
เทศบาลตำบลพรหมโลก
     วันที่  17   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
